审批意见： 岳环南分审〔2018〕7号

岳阳市交通建设投资有限公司拟投资57187.24万元新建枫树山路道路工程，选址位于岳阳市南湖新区赶山片区，是城市规划中的主干路。其西起湖滨大道，北至学院路，道路全长4803.5米，道路平面线型为一条直线，道路红线宽度为40米，设计时速50km/h，交通设计年限15年，路面结构为沥青混凝土路面，设计负荷BZZ-100。主要工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程、管线工程、交通设施、绿化景观工程等，道路沿线未跨越溪河，无桥梁。项目建设符合国家产业政策,符合《岳阳城市总体规划（2008-2030年）》、《岳阳市城市综合交通体系规划（2010-2030）》，根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《枫树山路道路工程环境影响报告表》的分析结论、专家评审意见及可研报告选线结论，我局同意你公司按照环评报告表所列工程性质、规模、路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。。

一、工程建设和营运必需全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1.工程应按国家相关的法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施建设等工作；工程设计、建设要按照道路工程控制性详细规划和“清污分流、雨污分流”的要求，统筹规划，合理布设雨水、污水管道，同步建设工程配套设施及市政其它管线设施，避免二次施工造成对环境的影响。

2.加强施工管理工作。项目不设施工基地，施工区四周设置排洪沟和沉降池，施工生产废水应全部综合利用，不得排入周边环境；距离地表水体200m范围严禁设立施工临时场地和材料堆放场，施工废水和洗车废水经中和、沉淀、隔油处理后全部回用，车辆驶出清洗轮胎。项目利用现有道路为施工便道，不另设堆料场及弃土场，施工区尽量利用道路永久征地，节约土地资源；工程中的填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，避免大填大挖；做好各路基边坡、弃渣场的护坡、排水、绿化及平整工作。工程所需土方和建筑垃圾委托专业渣土公司用于城市综合调配，严禁将其倾倒至沿线沟渠内。

3.落实生态保护和水土保持措施。路基应分区段开挖和填筑；施工中剥离的表土应妥善存放，回用于道路绿化；避免雨季作业，并配备塑料布、苫布等遮盖物品；尽可能保留项目用地范围内可利用的植物。

4.严格控制施工期大气污染。严格按照《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告〔2015〕5号）等规定要求落实扬尘防治措施。项目不设置混凝土、沥青搅拌站，所用混凝土、沥青均外购，经专用车辆运至铺路现场施工使用；严禁大风大雨等恶劣天气施工，配备洒水设备并定期洒水抑尘；运送砂石料等散装物料的车辆须采取密封方式或篷布遮盖，避免沿途洒漏；施工区域设置2.0m高围挡，加强对沿线环境敏感点的施工管理，减少粉尘等对居民区的影响。

5.控制噪声对周边环境影响。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线，采用低噪声设备、先进施工工艺和合适的施工方式，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护。禁止噪声较强的机械在居民夜间、午间休息时间进行施工，减少噪声扰民；落实运营期噪声防治要求，设立限速、禁鸣等标志标牌，实施运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果，采取相应降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。地方政府应控制沿线土地利用，距道路两侧红线内40m范围内禁止新建学校、医院等声环境敏感建筑物。

6.综合考虑通讯、天然气、供水、电力等管网布设，避免重复开挖对环境的影响。

7.制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的保障措施，防范交通事故引发的环境污染危害。

二、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时组织验收。本项目的现场环境监督管理由南湖新区环保分局环境监察大队负责。

岳阳市环境保护局南湖新区分局

2018年5月31日